|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **推力球轴承** | | 发布时间：(2010-7-13 8:31:45) 阅读：(1079) 推荐( 是 ) | |
| |  | | --- | |  | | http://www.hrbbearingchina.com/UploadFile/Image/2010-07/YX_20100720104704840.jpghttp://www.hrbbearingchina.com/UploadFile/Image/2010-07/YX_20100720104710847.jpg     |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 推力球轴承 | | 尺寸（mm）d\*D\*B | 保持架材质 | 重量 | | 新型号 | 旧型号 | | 51100 | 8100 | 10\*24\*9 | 钢板 | 0.019 | | 51101 | 8101 | 12\*26\*9 | 钢板 | 0.021 | | 51102 | 8102 | 15\*28\*9 | 钢板 | 0.024 | | 51103 | 8103 | 17\*30\*9 | 钢板 | 0.025 | | 51104 | 8104 | 20\*35\*10 | 钢板 | 0.038 | | 51105 | 8105 | 25\*42\*11 | 钢板 | 0.0589 | | 51106 | 8106 | 30\*47\*11 | 钢板 | 0.06 | | 51107 | 8107 | 35\*52\*11 | 钢板 | 0.0779 | | KOW51107 | 108107 |  | 钢板 |  | | 51108 | 8108 | 40\*60\*13 | 钢板 | 0.118 | | 51109 | 8109 | 45\*65\*14 | 钢板 | 0.148 | | KOW51109 | 108109 |  | 钢板 |  | | KJW51109 | 208109 | 45\*65\*10.572 | 钢板 |  | | AR51109 | 308109 |  | 钢板 |  | | 51110 | 8110 | 50\*70\*14 | 钢板 | 0.159 | | 51111 | 8111 | 55\*78\*16 | 钢板 | 0.231 | | 51112 | 8112 | 60\*85\*17 | 钢板 | 0.269 | | 51113 | 8113 | 65\*90\*17 | 钢板 | 0.323 | | 51114 | 8114 | 70\*95\*18 | 钢板 | 0.358 | | 51115 | 8115 | 75\*100\*19 | 钢板 | 0.391 | | 51116 | 8116 | 80\*105\*19 | 钢板 | 0.41 | | 51117 | 8117 | 85\*110\*19 | 钢板 | 0.43 | | 51118 | 8118 | 90\*120\*22 | 钢板 | 0.645 | | 51120 | 8120 | 100\*135\*25 | 钢板 | 0.953 | | 51122 | 8122 | 110\*145\*25 | 钢板 | 1.08 | | 51124 | 8124 | 120\*155\*25 | 钢板 | 1.15 | | 51126 | 8126 | 130\*170\*30 | 钢板 | 1.8 | | 51128 | 8128 | 140\*180\*31 | 钢板 | 1.87 | | 51128M | 8128H |  | 黄铜 |  | | 51130 | 8130 | 150\*190\*31 | 钢板 | 2.2 | | 51130M | 8130H |  | 黄铜 |  | | 51132 | 8132 | 160\*200\*31 | 钢板 | 2.3 | | 51132M | 8132H |  | 黄铜 |  | | 51134 | 8134 | 170\*215\*34 | 钢板 | 3.3 | | 51134M | 8134H |  | 黄铜 |  | | 51136 | 8136 | 180\*225\*34 | 钢板 | 3.23 | | 51136M | 8136H |  | 黄铜 |  | | 51138 | 8138 | 190\*240\*37 | 钢板 | 4.05 | | 51138M | 8138H |  | 黄铜 |  | | 51140M | 8140H | 220\*250\*38 | 黄铜 | 3.8 | | 51144 | 8144 | 220\*270\*37 | 铜 | 4.6 | | 51148 | 8148 | 240\*300\*45 | 铜 | 7.5 | | 51152 | 8152 | 260\*320\*45 | 铜 | 7.91 | | 51156 | 8156 | 280\*350\*53 | 铜 | 11.8 | | 51160 | 8160 | 300\*380\*62 | 铜 | 17.9 | | 51164 | 8164 | 320\*400\*63 | 铜 | 18.7 | | 51168 | 8168 | 340\*420\*64 | 铜 | 20.6 | | 51172 | 8172 | 360\*440\*66 | 铜 | 22 | | 51180 |  | 400\*480\*65 | 铜 | 23 | | 51184 |  | 420\*500\*65 | 铜 | 24.21 | | 51200 | 8200 | 10\*26\*11 | 钢板 | 0.029 | | 51201 | 8201 | 12\*28\*11 | 钢板 | 0.032 | | 51202 | 8202 | 15\*32\*12 | 钢板 | 0.0444 | | 51203 | 8203 | 17\*35\*12 | 钢板 | 0.0506 | | 51204 | 8204 | 20\*40\*14 | 钢板 | 0.0773 | | 51205 | 8205 | 25\*47\*15 | 钢板 | 0.109 | | 51206 | 8206 | 30\*52\*16 | 钢板 | 0.142 | | 51207 | 8207 | 35\*62\*18 | 钢板 | 0.197 | | 51208 | 8208 | 40\*58\*19 | 钢板 | 0.278 | | 51209 | 8209 | 45\*73\*20 | 钢板 | 0.338 | | 51210 | 8210 | 50\*78\*22 | 钢板 | 0.38 | | 51211 | 8211 | 55\*90\*25 | 钢板 | 0.575 | | 51212 | 8212 | 60\*95\*26 | 钢板 | 0.745 | | 51213 | 8213 | 65\*100\*27 | 钢板 | 0.745 | | 51214 | 8214 | 70\*105\*27 | 钢板 | 0.675 | | 51215 | 8215 | 75\*110\*27 | 钢板 | 0.884 | | 51216 | 8216 | 80\*115\*28 | 钢板 | 0.2 | | 51217 | 8217 | 85\*125\*31 | 钢板 | 1.24 | | 51218 | 8218 | 90\*135\*35 | 钢板 | 1.71 | | 51220 | 8220 | 100\*150\*38 | 钢板 | 2.16 | | 51222 | 8222 | 110\*160\*38 | 钢板 | 2.42 | | 51222M | 8222H | 110\*160\*38 | 黄铜 |  | | 51224 | 8224 | 120\*170\*39 | 钢板 | 1.154 | | 51226 | 8226 | 130\*190\*45 | 钢板 | 3.91 | | 51228 | 8228 | 140\*200\*46 | 钢板 | 4.6 | | 51228M | 8228H |  | 黄铜 |  | | 51230 | 8230 | 150\*215\*50 | 钢板 | 5.8 | | 51232 | 8232K | 160\*225\*51 | 铜 |  | | 51232M | 8232 |  | 铜 | 6.34 | | 51234 | 8234K | 170\*240\*55 | 铜 | 7.1 | | 51234M | 8234 |  | 铜 | 7.98 | | 51236 | 8236K | 180\*250\*56 | 铜 | 7.94 | | 51236M | 8236 |  | 铜 | 8.41 | | 51238J | 8238K | 190\*270\*62 | 铜 |  | | 51238 | 8238 |  | 铜 | 13 | | 51240J | 8240K | 200\*280\*62 | 铜 | 9.26 | | 51240 | 8240 |  | 铜 | 11.9 | | 51244J | 8244K | 220\*300\*63 | 铜 | 12.6 | | 51244 | 8244K |  | 铜 | 13.3 | | 51248 | 8244 | 240\*340\*78 | 铜 | 21.8 | | 51252J | 8248 | 260\*360\*79 | 铜 | 22.8 | | 51252 | 8252K |  | 铜 | 24.1 | | 51256 | 8256 | 280\*380\*80 | 铜 | 26.2 | | 51260 | 8260 | 300\*420\*95 | 铜 | 42.5 | | 51268 | 8268 | 340\*460\*96 | 铜 | 46 | | 51272 | 8272 | 360\*500\*110 | 球墨铸铁 | 69.18 | | 51292 | 8292 | 460\*620\*130 | 球墨铸铁 | 114.4 | | 53201 | 28201 | 12\*28\*11.4 | 钢板 |  | | 53202 | 28202 | 15\*32\*13.3 | 钢板 |  | | 53203 | 28203 | 17\*35\*13.2 | 钢板 |  | | 53204 | 28204 | 20\*40\*14.7 | 钢板 |  | | 53205 | 28205 | 25\*47\*16.7 | 钢板 | 0.15 | | 53206 | 28206 | 30\*52\*17.8 | 钢板 | 0.2 | | 53207 | 28207 | 35\*62\*19.9 | 钢板 | 0.29 | | 53208 | 28208 | 40\*68\*20.3 | 钢板 | 0.35 | | 53209 | 28209 | 45\*73\*21.5 | 钢板 | 0.4 | | 53210 | 28210 | 50\*78\*23.5 | 钢板 | 0.51 | | 53211 | 28211 | 55\*90\*27.5 | 钢板 |  | | 53212 | 28212 | 60\*95\*28 | 钢板 |  | | 53213 | 28213 | 65\*100\*28.7 | 钢板 | 0.898 | | 53214 | 28214 | 70\*105\*28.8 | 钢板 |  | | 53215 | 28215 | 75\*110\*28.3 | 钢板 | 1.15 | | 53216 | 28216 | 80\*115\*29.5 | 钢板 | 1.18 | | 53217 | 28217 | 85\*125\*33.1 | 钢板 |  | | 53218 | 28218 | 90\*135\*39.5 | 钢板 | 2.33 | | 53220 | 28220 | 100\*150\*40.9 | 钢板 | 2.87 | | 53224 | 28224 | 120\*170\*40.6 | 钢板 | 3.07 | | 53244U | 18244 | 200\*300\*75 |  |  | | 52202 | 38202 | 15\*32\*12 | 钢板 | 0.082 | | 52203 | 38203 | 17\*35\*12 | 钢板 |  | | 52204 | 38204 | 20\*40\*26 | 钢板 | 0.144 | | 52205 | 38205 | 25\*47\*28 | 钢板 | 0.23 | | 52206 | 38206 | 30\*52\*29 | 钢板 | 0.267 | | 52207 | 38207 | 35\*62\*34 | 钢板 | 0.362 | | 52208 | 38208 | 40\*68\*36 | 钢板 | 0.54 | | 52209 | 38209 | 45\*73\*37 | 钢板 | 0.641 | | 52210 | 38210 | 50\*78\*39 | 钢板 | 0.772 | | 52211 | 38211 | 55\*90\*45 | 钢板 | 1.08 | | 52212 | 38212 | 60\*95\*46 | 钢板 | 1.27 | | 52213 | 38213 | 65\*100\*47 | 钢板 | 1.32 | | 52214 | 38214 | 70\*105\*47 | 钢板 | 1.39 | | 52215 | 38215 | 75\*110\*47 | 钢板 | 1.6 | | 52216 | 38216 | 80\*115\*48 | 钢板 | 1.93 | | 52217 | 38217 | 85\*125\*55 | 钢板 | 2.45 | | 52218 | 38218 | 90\*135\*62 | 钢板 | 3.18 | | 52220 | 38220 | 100\*150\*67 | 钢板 | 4.4 | | 52222 | 38222 | 110\*160\*67 | 钢板 | 4.61 | | 52224 | 38224 | 120\*170\*67 | 钢板 | 5.3 | | 52230M | 38230 |  | 铜 | 10.4 | | 52232 | 38232K | 160\*225\*90 | 铜 | 12 | | 52232M | 38232 |  | 铜 |  | | 52236 | 38236K | 180\*250\*98 | 铜 | 14.9 | | 52236M | 38236 |  | 铜 | 15.9 | | 52238 | 38238 | 190\*270\*109 | 铜 | 21.5 | | 52238J | 38238K |  | 铜 | 21 | | 52240 | 38240 | 200\*280\*109 | 铜 | 22.4 | | 51304 | 8304 | 20\*47\*18 | 钢板 | 0.15 | | 51305 | 8305 | 25\*52\*18 | 钢板 | 0.165 | | 51306 | 8306 | 30\*60\*21 | 钢板 | 0.262 | | 51307 | 8307 | 35\*68\*24 | 钢板 | 0.367 | | 51308 | 8308 | 40\*78\*26 | 钢板 | 0.528 | | 51309 | 8309 | 45\*85\*28 | 钢板 | 0.663 | | 51310 | 8310 | 50\*95\*31 | 钢板 | 0.93 | | 51311 | 8311 | 55\*105\*35 | 钢板 | 1.35 | | 51312 | 8312 | 60\*110\*35 | 钢板 | 1.4 | | 51313 | 8313 | 65\*115\*36 | 钢板 | 1.56 | | 51314 | 8314 | 70\*125\*40 | 钢板 | 2.02 | | 51315 | 8315 | 75\*135\*44 | 钢板 | 2.63 | | 51316 | 8316 | 80\*140\*44 | 钢板 | 2.66 | | 51317 | 8317 | 85\*150\*49 | 钢板 | 3.7 | | 51318 | 8318 | 90\*155\*50 | 钢板 | 4.18 | | 51320 | 8320 | 100\*170\*55 | 钢板 | 4.91 | | 51322M | 8322 |  | 铜 |  | | 51324 | 8324K | 120\*210\*70 | 铜 | 9.69 | | 51324M | 8324 |  | 铜 | 10.2 | | 51326 | 8326K | 130\*225\*75 | 铜 | 11.3 | | 51326M | 8326 |  | 铜 |  | | 51328M | 8328 | 140\*240\*80 | 铜 | 15.1 | | 51330 | 8330K | 150\*250\*80 | 铜 | 16.7 | | 51330M | 8330 |  | 铜 | 17.6 | | 51332 | 8332 | 160\*270\*87 | 铜 | 18.6 | | 51334 | 8334 | 170\*280\*87 | 铜 | 61 | | 51336 | 8336 | 180\*300\*95 | 铜 | 27.5 | | 51338 | 8338 | 190\*320\*105 | 铜 | 34.5 | | 51340 | 8340 | 200\*340\*110 | 铜 | 31.8 | | 51348 | 8348 | 240\*380\*112 | 铜 | 51 | | 51368 | 8368 | 340\*540\*160 | 铜 | 137 | | 53306 | 28306 | 30\*60\*22.6 | 钢板 |  | | 53307 | 28307 | 35\*68\*25.4 | 钢板 |  | | 53308 | 28308 | 40\*78\*28.5 | 钢板 |  | | 53309 | 28309 | 45\*85\*30.1 | 钢板 | 0.686 | | 53310 | 28310 | 50\*95\*34.3 | 钢板 |  | | 53311 | 28311 | 55\*105\*39.3 | 钢板 |  | | 53312 | 28312 | 60\*110\*38.3 | 钢板 | 1.44 | | 53313 | 28313 | 65\*115\*39.4 | 钢板 |  | | 53314 | 28314 | 70\*125\*44.2 | 钢板 | 2.1 | | 53315 | 28315 | 75\*135\*43.1 | 钢板 |  | | 53316 | 28316 | 80\*140\*47.6 | 钢板 | 3.24 | | 52305 | 38305 | 25\*20\*52 | 钢板 | 0.321 | | 52306 | 38306 | 30\*25\*60 | 钢板 | 0.494 | | 52307 | 38307 | 35\*30\*68 | 钢板 | 0.686 | | 52308 | 38308 | 40\*35\*78 | 钢板 | 1.06 | | 52309 | 38309 | 45\*35\*85 | 钢板 | 1.26 | | 52310 | 38310 | 50\*40\*95 | 钢板 | 1.68 | | 52311 | 38311 | 55\*45\*105 | 钢板 | 2.5 | | 52312 | 38312 | 60\*50\*110 | 钢板 | 2.7 | | 52313 | 38313 | 65\*55\*115 | 钢板 | 2.9 | | 52314 | 38314 | 70\*55\*125 | 钢板 | 3.69 | | 52315 | 38315 | 75\*60\*135 | 钢板 | 5 | | 52316 | 38316 | 80\*65\*140 | 钢板 | 6.2 | | 51405 | 8405 | 25\*60\*24 | 钢板 | 0.34 | | 51406 | 8406 | 30\*70\*28 | 钢板 | 0.35 | | 51407 | 8407 | 35\*80\*32 | 钢板 | 0.82 | | 51408 | 8408 | 40\*90\*36 | 钢板 | 1.18 | | 51409 | 8409 | 45\*100\*39 | 钢板 | 1.64 | | 51410 | 8410 | 50\*110\*43 | 钢板 | 1.99 | | 51411 | 8411 | 55\*120\*48 | 钢板 | 2.82 | | 51412 | 8412 | 60\*130\*51 | 钢板 | 3.3 | | 51413 | 8413 | 65\*140\*56 | 钢板 | 4.2 | | 51414 | 8414 | 70\*150\*60 | 钢板 | 5.18 | | 51415 | 8415 | 75\*160\*65 | 钢板 | 6.97 | | 51416M | 8416 | 80\*170\*68 | 铜 |  | | 51417 | 8417K | 85\*180\*72 | 铜 | 9.5 | | 51417M | 8417 |  | 铜 | 8.8 | | 51418M | 8418 | 90\*190\*77 | 铜 | 10.1 | | 51420 | 8420K | 100\*210\*85 | 铜 | 14 | | 51420M | 8420 |  | 铜 | 14.9 | | 51422M | 8422 | 110\*230\*95 | 铜 | 18.6 | | 51424M | 8424 | 120\*250\*102 | 铜 | 25.5 | | 51426 | 8426 |  | 铜 | 29.7 | | 51428 | 8428 | 140\*280\*112 | 铜 | 31.3 | | 51430 | 8430 | 150\*300\*120 | 铜 | 39.6 | | |